新准环审〔2025〕16号

关于《新疆正方圆房地产开发有限公司S228线2号建筑用砂矿项目环境影响报告表》的批复

新疆正方圆房地产开发有限公司：

你公司委托新疆首策技术咨询有限公司编制的《新疆正方圆房地产开发有限公司S228线2号建筑用砂矿项目环境影响报告表》及申请材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆准东经济技术开发区东部产业集中区，项目为新建。开采矿种为露天开采建筑用砂，设计开采规模为40万立方米/年，服务期2年4个月。矿区面积0.3149km2。项目设置成品堆场、废料堆放场。

环保工程：洒水抑尘、防风抑尘网、2座防渗沉淀池。

二、我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）严格落实施工期各项环保措施。制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放。可利用的建筑垃圾收集后进行再利用，不可再次利用的建筑垃圾集中收集后，由施工方统一清运至建筑垃圾填埋场。施工结束后，及时恢复施工迹地。严格按照环境影响评价报告要求落实好各项污染防治措施。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。露天开采采用湿式作业方式，对工作面和采装点堆体采用洒水降尘，堆场做好防尘抑尘网覆盖，定期在堆场内洒水降尘。应避免大风天气作业，最大限度减少工作面的粉尘排放。运输道路洒水、加盖帆布、控制车速等措施，确保颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16157-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实声环境保护措施：通过选用低噪声设备、合理安排开采时间等措施以降低噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）严格落实各项水污染防治措施。运营期间生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水经玻璃钢一体化防渗沉淀池处理后，定期拉运至新疆准东经济技术开发区城市水务发展有限公司污水处理厂处理。

（五）严格落实各项固废环境保护措施。生活垃圾统一收集后交由环卫处进行处置。沉淀池泥沙、表土和废石堆放至废料堆放场，做好防尘抑尘网覆盖，禁止随意堆放，定期周转用于生态修复、道路等生态景观建设。

（六）严格落实生态环境保护措施：严格按照关于印发《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，制定并严格落实矿山矿产资源开发利用与生态保护修复方案；合理规划矿区占地，控制临时占地面积，减少对植被的破坏；采矿生产作业严格限制在矿区范围内，边开采边恢复，闭矿后根据生态保护修复方案恢复原有地貌景观并与周边地貌景观相协调，恢复土地的荒漠生态使用功能。

四、建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

五、项目建设必须严格落实环保设施安全生产相关工作要求。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，要按照有关规定完成排污许可登记工作。

 新疆准东经济技术开发区环境保护局

 2025年4月22日

（此件社会公开）

抄送：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队准东大队存档。

新疆准东经济技术开发区环境保护局 2025年3月26日印发